
Auto polarização com JFET

# Pré-requisitos do Projeto

* Determinar a faixa de valores no ponto Q
* Determinar a faixa de valores no ponto Q



# Obter

: valor da corrente quando a tensão entre gate e source e 0 V ) e a tensão de alimentação for 15 V

# Obter

Apenas para conferir se o valor de esta dentro da reta Q